供应商报价单

采购人：晶龙大酒店 单价：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税 总价 | 税率 专票/普票 | 出票单位 全称 | 交货周期 | 付款方式 | 质保时间 | 报价有效期 | 备注 |
| 四层货架1.5米 |  | 304不锈钢，层板采用1.2厚板材 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1个月 | 含税含运费含安装等相关费用 |
| 熏肉炉 |  | 不锈钢炉体，50型烟熏炉（糖熏）。触屏控制。尺寸：102\*105\*175，功率6500w | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1个月 | 含税含运费含安装等相关费用 |
| 双眼水池 |  | 采用国标优质304不锈钢拉丝板制作：1、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm厚度槽型加强筋      2、水池桶采用≥1.5mm厚不锈钢板；3、脚通采用直径≥38\*1.5mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；4、支管采用直径≥25\*1.5mm不锈钢圆管 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1个月 | 含税含运费含安装等相关费用 |
| 冷藏操作台 |  | 1、内外箱采用优质食品级不锈钢板,厚度为1.2mm；2、聚氨酯整体发泡，均匀密实，高效保温，多气囊PVC门封条，可拆卸结构，清洁方便；3、知名品牌压缩机，能效比高，启动平稳，噪音低，制冷系统稳定可靠，节能降耗，高效铜管蒸发器，换热效率高，使用寿命长；4、门体隔热性能优良，完美的防冷桥设计，降低能量损失。外形尺寸：1800\*760\*800 电压：220v 范围：+1℃～+5℃ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1个月 | 含税含运费含安装等相关费用 |
| 采购金额合计： |

供应商名称： 单位地址： 报价日期：

联系人： 联系电话： 邮 箱：

注意事项/说明：

1、税率：13%增值税为我司优先考虑项，我司也支持其它税率。

2、出票单位全称：请填写税票单上开票单位全称。

3、交货方式：由供方负责运输（含运费），发往需方指定地点。

4、付款方式：月结付款，我司也支持其他付款方式。

5、填写要求：请供应商按照我司报价单要求认真填写，不可对表单上已有的任何项目进行删减（如有需要可增加相应项目）。

6、其它未注明项，如有必要，供应商可在备注栏填写。