晶龙宾馆采购客房床垫工艺参数

床垫工艺标准（整体厚度不低于26公分）

（1）床垫正面：

第一层：阻燃针织面料，抗菌防螨功能，防起毛起球，克重数不小于260g/m²

第二层：3维无胶绵，10mm, 克重数不小于200g/m²

第三层：防螨超软海绵10mm, 克重数不小于20kg/m³，不含碳酸钙

第四层：无纺布 克重数不小于30g/m²

第五层：防螨圆泡海绵20mm, 克重数不小于25kg/m³，不含碳酸钙

第六层：高回弹波浪海绵 30mm, 克重数不小于25kg/m³，不含碳酸钙

第七层：热熔绵4mm,克重数不小于300g/m²

（2）床垫反面

第一层：阻燃针织面料，抗菌防螨功能，防起毛起球，克重数不小于260g/m²。

第二层：高回弹防螨海绵 10mm, 克重数不小于20kg/m³，不含碳酸钙

第三层：无纺布,克重数不小于30g/m²

第四层：热熔绵4mm,克重数不小于300g/m²

（3）床垫围边

第一层：阻燃针织面料，抗菌防螨功能，防起毛起球，克重数不小于260g/m²。

第二层：3维无胶绵，10mm, 克重数不小于200g/m²

第三层：无纺布不小于30g/m2

（4）弹簧床芯

1．弹簧：独立袋装弹簧 弹簧高度不大于180mm

2．弹簧材质：70#碳素钢

3．钢丝线径：不小于2.0mm

4. 弹簧圈数：不少于6.5圈

5. 围边钢丝：82B碳素钢 线径4.8mm

6．弹簧数量：1200\*2000不少于580个， 1800\*2000不少于890个。

7. 床垫四周加固：M 型支撑簧

（5）其他要求

1．床垫配备正标1个，四季标1套，透气孔4个；

2．制造规范符合中国轻工行业标准QB/T 1952.2-2011，阻燃防火标准及产品安全规范符合QB/T 1952.2-2023；

3．包装要求: 护角、质保卡、规格标签等、整体塑料膜或牛皮纸包装